12-15.11.2021г.

Детское объединение: «Мастерская «Аппликация из бересты»

Педагог дополнительного образования: Степанова Татьяна Васильевна

Время по расписанию: 2 гр. - понедельник 14.40.-15.20; 15.30.-16.10. среда 14.40.-15.20; 15.30.-16.10. пятница 14.40.-15.20; 15.30.-16.10.

 3 гр. - понедельник 16.20.-17.00.; 17.10.-17.50. среда 16.20.-17.00.; 17.10.-17.50. пятница 14.40.-15.20; 15.30.-16.10.

Задание для 2, 3 группы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тема занятия** | **Содержание** | **Задания/ Образец для практики** | **Формы обратной связи занятия** |
| Наклеивание обтачки и декоративных элементов. Завершение работы над конфетницей. | ***При дистанционном обучении возможна замена бересты на бумагу.******Для начала вспомним технику безопасности:*** ***при работе с ножницами:*** 1. Использовать ножницы по назначению.2. Следить за движением лезвий во время работы.***при работе с резцом:****1. При работе резцом левая рука находится позади стамески.* *****Шаг №******1.* И вот оба пояска готовы к установке на корпус.*****Шаг №******2.*Сильно сжимаем зубец и вставляем его в отверстие, сделанное с противоположного конца.*****Шаг №******3.*Проталкиваем его.***Шаг № 4.***И вот концы пояска сцеплены.***Шаг № 5.***Корпус сильно сжать и вставить внутрь пояска.***Шаг № 6.*** Потом расправить, растянуть корпус примерно так же, как мы расправляли слои при сборке самого корпуса.***Шаг № 7.*** Тем же образом надеть и второй поясок.***Шаг № 8.*** Теперь нужно разметить и пробить отверстия под оплётку. Для аккуратности важно соблюдать расстояния между отверстиями. Они должны быть примерно равны диаметру самих отверстий. ***Шаг № 9.***И нарезаем полоски. Полоски должны быть 4-5 миллиметров шириной. Это для диаметра отверстия  3мм. Полоски должны входить в отверстия с натяжкой. Для полосок нужно брать бересту самую качественную, без наростов. Толщина бересты для полосок - примерно 0,5 мм. Каждую полоску нужно заострить.  ***Шаг № 10.*** Полоски смазываем маслом и начинаем плести. Первую полоску протаскиваем сквозь отверстие и оставляем снаружи кончик примерно полтора сантиметра длиной.  ***Шаг № 11.*** Указательным пальцем левой руки прижимаем полоску к корпусу. Это важно. За счёт этого полоски будут прилегать к корпусу плотно и не разболтаются. От этого зависит красота и надёжность будущего изделия.***Шаг № 12.***Продолжаем плетение. Пальцем левой руки всё время прижимаем полоску.***Шаг № 13.***Когда одна полоска закончится, расширяем последнее отверстие шилом. И в него вставляем следующую полоску.***Шаг № 14.***Кончик первой полоски с внутренней стороны обрезаем ножницами, или маленьким ножом.***Шаг № 15.***Так и плетём, подставляя всё новые и новые полоски до  того места, с которого мы начали своё плетение. Вот мы подошли к оставленному хвостику самой первой полоски.***Шаг № 16.***Теперь этот хвостик отгибаем вверх, расширяем отверстие шилом. Затем, придерживая хвостик, вставляем в это отверстие полоску.***Шаг № 17.***Затем, придерживая хвостик, вставляем в это отверстие полоску.***Шаг № 18.***Затягиваем полоски и потом нам остаётся только отрезать выступающие концы полосок.***Шаг № 19.***Режем.В результате у нас получится вот такое изделие. | 1. https://img-fotki.yandex.ru/get/216915/223641065.296/0_230532_11ce4cdc_XXL.jpg2. 3. https://img-fotki.yandex.ru/get/197756/223641065.296/0_230535_409aa3eb_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/247911/223641065.296/0_230536_f72d4ce3_XXL.jpg4.5. https://img-fotki.yandex.ru/get/235015/223641065.296/0_230537_8faaf63f_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/229651/223641065.296/0_230538_6170633a_XXL.jpg6.7.https://img-fotki.yandex.ru/get/476828/223641065.296/0_230539_ef45e2b5_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/205820/223641065.296/0_23053a_70adb4f0_XXL.jpg 8. 9. https://img-fotki.yandex.ru/get/235015/223641065.296/0_23053e_54ecd056_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/249307/223641065.296/0_23053c_1d4e76c8_XXL.jpg10.11. https://img-fotki.yandex.ru/get/229651/223641065.296/0_230540_1d274333_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/225650/223641065.296/0_230541_2cb9fdf_XXL.jpg12.13.https://img-fotki.yandex.ru/get/251308/223641065.296/0_230542_9392565b_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/50526/223641065.296/0_230543_37bdea9d_XXL.jpg14.15.https://img-fotki.yandex.ru/get/62069/223641065.296/0_230545_e0ad5048_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/468374/223641065.296/0_230546_de5a5c1_XXL.jpg16.17.https://img-fotki.yandex.ru/get/241199/223641065.296/0_230547_ff7af495_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/241199/223641065.296/0_230548_fe2d1b99_XXL.jpg18.19.https://img-fotki.yandex.ru/get/370413/223641065.296/0_230549_ec054a6c_XXL.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/769660/223641065.296/0_23054a_61881437_XXL.jpg  | По WhatssApp: 89536093689В группе ВКонтакте: <https://vk.com/public193876449>  |