Задание для 1 группы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема занятия | Содержание  | Задания/ Образец для практики | Формы обратной связизанятия |
| **Наклеивание деталей, тиснение, тонирование, протирание**  | 1. **Техника безопасности**

***Выбери три правильных ответа при работе с клеем.***а) Аккуратно пользоваться клеем, не пачкать руки, одежду и изделия. б) Выжимать из тубы большое количество клея.в) Избегать попадания клея в глаза, в рот.г) По окончании работы тюбик клея закрыть.**2. Последовательность выполнения операций.****1.** **Перед наклеиванием** проводится первичная **тонировка** деталей рисунка **морилкой цветной** (различных оттенков), **спиртовой** (цвет коричневый) **2.Наклеивание** деталей на фон: **СПЕЦКЛЕЙ МАРКИ 88-НТ, МАРКИ МОМЕНТ, МАРКИ СПЕЦКЛЕЙ - БФ*** в начале наклеить детали составляющие центр композиции, и не препятствующие дальнейшему наклеиванию оставшихся деталей;
* затем оставшиеся детали, согласно рисунка
* тиснение мелких деталей **шилом** для чёткости рисунка

 **3. Протирание** деталей **тканью слегка смоченной водой**  | 1. **Техника безопасности**

 ***Выбери три правильных ответа при работе с клеем.******.******.******.******2.*** F:\ШКОЛА 2018-2019г\DSC08267.JPG F:\ШКОЛА 2018-2019г\DSC08300.JPG**Ответь на вопросы:**1). Когда проводят первичную тонировку деталей?2). Какие детали наклеивают в первую очередь?3). Надо ли учитывать степень доступности, наклеивания последующих деталей?4). При помощи чего протираем бересту после тонировки? | По WhatssApp: 89536093689В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449 |